**CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CADAVAL ENTRE A RUA MONTE AZUL PAULISTA E A RUA SERRA DOS CRISTAIS**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT**. |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO. | M3 | 1.672,83 |
| ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa | KG | 52.677,8 |
| FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA | M | 222 |
| FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM | M | 5.200,00 |
| ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T | M | 5.200,00 |
| FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO – FCK = 30MPA – EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 399,36 |

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Gabriel Tolentino Rodrigues**

Engenheiro Civil

CREA-SP 5070465872